**НАРУЧИЛАЦ:** Градска управа за социјалну и дечију заштиту

Жарка Зрењанина бр. 2, Нови Сад

**Комисија за јавну набавку мале вредности добара број: ЈНМВ 2/19**

**Интерни број:** ЈНМВ2-19

**Број**: XIII-214/2019-6

**Датум**: 15.04.2019. гидине

**ОДГОВОР И ПОЈАШЊЕЊЕ**

Поводом објављеног позива за подношење понуда и конкурсне документације за Јавну набавку добара - набавка робе и материјала за економско оснаживање породица избеглица – јавна набака мале вредности - ЈНМВ бр. 2/19, од 09.04.2019. године, потенцијални понуђач је тражио појашњење, у вези са конкурсном документацијом, у делу II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ, 2.4 Партија 4. **–** Пластеник за поврће, воће и цвеће, са опремом,

**Питање 1:**

**На основу техничке спецификације која је дата и свих димензија није могуће добити пластеник ширине 6 метара и висине 3 метра. Савијањем цеви од 8 метара се може добити лук ширине 5 метара и висине 2,3 метра. Молимо за објашњење.**

**Одговор:**

**Приликом састављања конкурсне документације за Јавну набавку добара - набавка робе и материјала за економско оснаживање породица избеглица – јавна набака мале вредности - ЈНМВ бр. 2/19, од 09.04.2019. године, потенцијални понуђач је тражио појашњење, у вези са конкурсном документацијом, у делу II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ, 2.4 Партија 4. – Пластеник за поврће, воће и цвеће, са опремом, Наручилац је начинио техничку грешку у мерама датим на цртежу на страни 14 конкурсне документације.**

**Имајући у виду начињену грешку, Наручилац ће извршити потребне измене и допуну конкурсне документације, као и пречишћен текст конкурсне документације за предметну јавну набавку, и објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца** [**www.novisad.rs**](http://www.novisad.rs) **.**